***Skötselanvisning PURUS golvbrunnar***

**Till bostadsrättsinnehavaren**

1. Denna bostad är utrustad med Purus golvbrunn från AB Sjöbo Bruk. Den igenkänns lättast på att silen ser ut som en fotboll och har ett S i sitt mönster.
2. Innan golvbrunnen börjar användas skall man kontrollera att mattanslutningen är riktigt utförd. Lyft bort silen och ta tag i den ställbara klämringen med fingrarna. Går det att lyfta klämringen är den inte tillräckligt utspänd. Är mattan under klämringen lös eller bara lätt fastklibbad vid brunnen skall den limmas på nytt.
3. Sjöbo Bruks Purusbrunnar av plast är tillverkade i ABS-plast och har en urtagbar vattenlåsinsats.

**Normalskötsel**

För fullgod funktion bör golvbrunnen rengöras regelbundet. Intervallen bestäms av hur ofta man använder resp hur smutsigt vatten som töms i brunnen. Använd gärna bakteriedödande tvättmedel (ex klorin eller maskindiskmedel) vid rengöringen och se till att det efteråt blir ordentligt ursköljt.

**Platsbrunnar:** Alla Purus plastbrunnar är utrustade med urtagbara vattenlåsinsatser. Fatta insatsen i underkant och drag upp. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är uppdragen kommer man åt att göra rent i hela brunnen. Vid återmontage av insatsen se till att tätningsringen verkligen sitter i sitt spår annars kan man få upp avloppsluft genom springan. Om man fuktar gummitätningen med lite tvållösning går montaget lättare.